Приложение № 2 к Договору № __________

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

«Город-СтройИнвест»
___________________Н.А. Зубкова
«____» _____________202__г.

М.п.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР)
на выполнение строительно-монтажных работ по устройству
противопожарных перегородок 1-го типа (EI 45) и монтажу дверных блоков EIS 60
на объекте: Цветочная ул., д. 6, литер Ж (2-й этаж)
Раздел 1. Общестроительные работы (Перегородки ГКЛ)

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Демонтаж существующего ГКЛ (Стена №1, Участок 2)
	м²
	264,86

	1.2
	Монтаж каркаса перегородок (CW/UW 75)
	м²
	674,54

	1.3
	Укладка каменной ваты (100 мм)
	м³
	40,87

	1.4
	Обшивка ГКЛ ГСП-DF (в перегородке 4 слоя внахлест, вкл. повторный монтаж)
	м² ГКЛ
	1242,36


Раздел 2. Усиление проемов (Металлоконструкции)

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	2.1
	Изготовление и монтаж рам усиления из трубы 80×40×3 мм
	пог. м
	211,2

	2.2
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз
	м²
	16,9

	2.3
	Окраска металлических поверхностей за 1 раз
	м²
	16,9


Раздел 3. Заполнение проемов (Двери)

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	3.1
	Установка дверей EIS 60 (Приложение № 3 «Спецификация»)
	шт.
	17

	3.2
	Доставка и ручной пронос дверей до места установки
	шт.
	17


Раздел 4. Отделочные работы

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	4.1
	Заделка стыков ГКЛ перфорированной лентой
	м.п.
	450

	4.2
	Огнезащитная герметизация узлов примыкания коробок к раме
	м.п.
	120


Раздел 5. Прочие работы и затраты.

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	5.1
	Доставка строительных материалов автотранспортом грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 50 км
	рейс
	3
	Включает разгрузку вручную силами бригады.

	5.2
	Вывоз строительного мусора (КГМ) контейнером объемом 8 м³
	конт.
	3
	Расчет: 1 конт. — демонтаж ГКЛ, 1 конт. — обрезки нового ГКЛ и упаковка дверей, 1 конт. — смешанный мусор.


Раздел 6. Материалы к закупке (с запасом 10%)

	№
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во

	6.1
	Гипсокартон Knauf ГСП-DF 3000×1200×12,5 мм
	лист
	301

	6.2
	Каменная вата 100 мм, плотность 110 кг/м³
	м³
	44,96

	6.3
	Профильная труба 80×40×3 мм
	пог. м
	232,3

	6.4
	Саморезы по ГКЛ TN (компл.) TN 25 мм, TN 35 мм
	шт.
	24 600

	6.5
	Анкер клиновой М10/12×100 для крепления рам
	шт.
	250

	6.6
	Противопожарные двери EIS 60 (комплектно по Спецификации)
	компл.
	17

	6.7
	Пандус-рампа резиновая «ДОЗОР-40»
	шт.
	17


	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


