Приложение № 2 к Договору № __________

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

«Город-СтройИнвест»
___________________Н.А. Зубкова
«____» _____________202__г.

М.п.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
(Объект: противопожарные двери Цветочная ул., д. 6, литер Ж)
Общие характеристики противопожарных металлических дверей:
1. Коробка и полотно из стали 1,2 мм.

2. Стандартный лицевой наличник 50мм.

3. Окрашивание порошковой краской по каталогу RAL 7035.

4. Резиновый уплотнитель по периметру дверного полотна (один контур).

5. Терморасширяющийся уплотнитель по периметру дверной коробки.
6. Врезной замок Fuaro FL-0432 «ключ-завертка».

7. ручка Fuaro DH-0433 NE(черн.) c пружиной.

8. Доводчик Notedo DC-080 серебро.

9. Утеплитель — негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород.

10. На все двери предусмотреть закупку съемных резиновых пандусов-рамп модели «ДОЗОР-40» (высота преодолеваемого порога 40 мм, габариты не менее 900×160×40 мм, материал — износоустойчивый эластомер черного цвета), распределенная нагрузка до 800 кг на ось, противоскользящая фактура поверхности, длина пологого ската не менее 145 мм.

	№ п/п
	Наименование изделия
	Тип конструкции
	Размер по коробке (В×Ш), мм
	Сторона открывания
	Дополнительная комплектация

	1
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2100 × 1200
	Левое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	2
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2100 × 1200
	Левое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	3
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2100 × 1200
	Левое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	4
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2100 × 1800
	Правое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	5
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2200 × 1250
	Левое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	6
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2200 × 1270
	Левое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	7
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2200 × 1250
	Левое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	8
	Противопожарная дверь EIS 60
	Однопольная
	2110 × 920
	Правое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	9
	Противопожарная дверь EIS 60
	Однопольная
	2160 × 1140
	Правое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	10
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2200 × 1270
	Правое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	11
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2100 × 1200
	Правое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	12
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2100 × 1830
	Левое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	13
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2100 × 1500
	Правое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	14
	Противопожарная дверь EIS 60
	Однопольная
	2160 × 1140
	Правое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	15
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2100 × 1200
	Левое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 



	16
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2100 × 1200
	Левое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 

	17
	Противопожарная дверь EIS 60
	Двупольная
	2100 × 1200
	Левое
	Секретка 90 мм кл.-верт; Порог 14/14/28 для МГН; Монтажные крепления; 


Дополнительные работы:

	
	
	

	- Доставка.
	
	

	- Монтаж дверей.
	
	

	- Пронос до места установки.
	
	


	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


