[bookmark: _GoBack]Техническое задание.
[bookmark: _Hlk146722820][bookmark: _Hlk146721598]Ремонт 5 этажа здания ООО «Гранд Отель «Октябрьская», расположенного по адресу:          г. Санкт- Петербург, Лиговский проспект д.10/118 Лит. А (1-я Лиговская линия)


[bookmark: AD_TZ_SECTION_1]1. Общие данные
Ремонт этажей здания ООО «Гранд Отель «Октябрьская» выполняется этапами. 
Первым этапом выполняется ремонт 1-ой Лиговской линии:
[bookmark: _Hlk146721880]- гостиничные номера, этажные коридоры, технические и служебные помещения 5 этажа общей площадью 1 242 м2;
[bookmark: _Hlk147138398]- «Синий конференц-зал» на 5 этаже общей площадью 100,4 м2.
Количество гостиничных номеров составляет 33.

2. Требования к количественным характеристикам работ

Работы по ремонту 1-ой Лиговской линии выполняются в соответствии с разработанной ООО «КИРОСС» проектной документацией на основании Дизайнерских решений, предоставляемых Заказчиком, являющимися Приложениями к Техническому заданию.
[bookmark: _Hlk147132345][bookmark: _Hlk147141168]Работы выполняются по следующим разделам рабочей документации, разработанной ООО «КИРОСС»:
- Архитектурно-строительные решения 01-08/22-ПД-АС.1;
- Электроснабжение, электрооборудование и освещение 01-08/22-ПД-ЭОМ.1;
[bookmark: _Hlk147132089]- Водоснабжение и водоотведение 01-08/22-ПД-ВК.1;
- Отопление, вентиляция и кондиционирование 01-08/22-ПД-ОВ.1;
- Структурированная кабельная сеть, интернет, Wi-Fi 01-08/22-ПД-СКС.1, включая телефонию с заменой телефонной станции;
- Система телевидения 01-08/22-ПД-ТТ.1;
- Технологические решения 01-08/22-ПД-ТХ.1
- Система пожарной сигнализации 01-08/22-ПД-СПС.1;
- Система оповещения и управления эвакуацией людей 01-08/22-ПД-СОУЭ.1.

Подрядчик устанавливает защитные звукоизоляционные перегородки в коридорах на 5 этаже для отделения зоны ремонта от действующей гостиницы.
Подрядчик выполняет все необходимые мероприятия по защите существующих (сохраняемых) конструкций, инженерных коммуникаций и оборудования от механических повреждений, попадания пыли, загрязнения при производстве ремонтных работ. До установки подвесных потолков, закрывающих инженерные коммуникации и оборудование, устройства чистовых покрытий Подрядчик производит обеспыливание всех поверхностей.
Подрядчик осуществляет разгрузку на склад Заказчика, доставку со склада Заказчика и подъем на этажи всех материалов, поставляемых Заказчиком для производства работ. Перечень материалов, поставляемых Заказчиком, указан в Приложении №1 к Техническому заданию.
	Подрядчик организует своими силами погрузку, разгрузку, перемещение, вывоз и утилизацию всего строительного мусора, полученного в результате производства работ.
Подтверждает справками об утилизации на полигоне строительного мусора.
Материалы и оборудование, не указанные в Приложении №1, закупает Подрядчик.

[bookmark: AD_TZ_SECTION_2_PARAGRAPH_2_2]3. Требования к качеству и безопасности работ

[bookmark: _Hlk146882968]Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с Проектной документацией и настоящим Техническим заданием.
Подрядчик оформляет все исполнительные документы на производство работ: акты на скрытые работы, акты испытаний, сертификаты на применяемые материалы.
Все работ производить с соблюдением требований и рекомендаций по применению используемых материалов. 
Качество выполнения работ должно соответствовать действующим нормам и правилам. 
Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической и методической документации.
Качество устройства гидроизоляции пола санузла проверяется путем налива воды на одни сутки.
Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. 

[bookmark: AD_TZ_SECTION_3]4. Требования к гарантийному сроку 

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или применяемых материалов не соответствует требованиям проектной и технической документации Подрядчик безвозмездного устранения этих недостатков.
Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

5. Стоимость работ

При расчете стоимости Подрядчик должен учитывать весь технологический процесс, соответствующий видам работ и применяемым материалам, указанным в Проектной документации и ТЗ. Если работы, указанные в ТЗ и Проектной документации, не будут учтены в расчете стоимости, Подрядчик выполняет данные виды работ за свой счет.
Предусмотрено авансирование работ. Размер аванса определяется договором.
Обеспечение суммы резерва качества на гарантийный срок составляет 3% от стоимости договора.
Оплата производится за фактически выполненные работы. В случае наличия замечаний к выполненным работам в гарантийный срок, оплата гарантийного обязательства осуществляется после устранения всех замечаний.

6. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ в течение 3-х дней с момента заключения Договора.
Окончание работ не позднее 01.05.2027г.

7. Условия производства работ

	Подрядчик может выполнять ремонтные работы 7 дней в неделю.
	Заказчик представляет Подрядчику помещения для раздевалок работников.
	Подрядчик организует собственный пост охраны для контроля доступа в бытовые помещения и зону работ.
	Категорически запрещается сливать остатки красок, растворов, растворителей в систему канализации
8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания

1. Перечень материалов, поставляемых Заказчиком.
2. Проектная рабочая документация, разработанная ООО «КИРОСС».
3. Дизайнерские  решения и планировочный план этажа
4. Таблицы для расчета стоимости КП с ведомостями объемов работ (ВОР).



